Okostelefonhoz lehet-e perifériákat csatlakoztatni? (2 points )\*

Igen

Mit csinál a git pull parancs? (2 points )\*

Leszedi a github-ról a mások által eszközölt változásokat.

Melyek fájlrendszerek? (2 points )\*

FAT32, NTFS, exFAT, EXT4, RFS

Hogyan csoportosíthatók az operációs rendszerek a felhasználói felület szerint? (2 points )\*

grafikus, karakteres

Mi a hatókör? (2 points )\*

Meghatározza a projekt határait, megmondja mi lesz elvégezve és azt is, hogy mi nem.

Mit értünk Cloud computing alatt? (2 points )\*

felhőalapú számítástechnika

Melyik a megfelelő sorrendbe egy féregtámadás elleni védekezésnél? (2 points )\*

elszigetelés, immunizálás, karantén, mentesítés

Zárt áramköri hurokban 1 kΩ ellenállás és 2 V feszültséggenerátor van. (2 points )\*

Az ellenálláson átfolyó áram 2 mA

Két sorba kötött 1 kΩ ellenállás két végpontján -5 V és 5 V feszültség mérhető. Mekkora az ellenállások csatlakozási pontjában mérhető feszültség? (2 points )\*

0 V

A színpad tartalma milyen típusú objektum létrehozását készíti elő? (2 points )\*

tree

Melyik funkció használatos a hardverkompatibilitási problémák csökkentésére? (2 points )\*

PnP

Milyen fájlokhoz tartozó jogosultság vannak linux alatt? (2 points )\*

olvasás, írás, végrehajtás

Mi a protokollok feladata az adatkommunikációban? (2 points )\*

egy bizonyos típusú kommunikációnak megfelelő szabályok biztosítása

Melyek a perifériák? (2 points )\*

Egér, nyomtató, hangszóró

Hány feltétel teljesül általában a hatókör háromszögből? (2 points )\*   
2

Egy szakember egy olyan számítógépes termet felügyel, ahol a gépek nagy hőt termelnek. A szakember észrevette, hogy a számítógépekben található hűtőbordák nagyon porosak. Mit kell a szakembernek használnia a hűtőbordák tisztításához? (2 points )\*

sűrített levegőt

A rendszergazda elfelejtette egy IOS parancs paraméterét. Honnan kaphat segítséget az IOS parancsoson belül, hogy helyesen be tudja fejezni a parancs kiadását? (2 points

Írja be a parancsot, majd nyomja meg a ? billentyűt.

Miért írta be a szakember a következő parancsot copy startup-config running-config? (2 points )\*

a RAM-ba másol egy már létező konfigurációt

Melyik virtualizációs szoftver? (2 points )\*

VirtualBox

Mivel kell egy CPU-t és egy hűtőbordát megtisztítani? (2 points )\*

Isopropyl alkohollal

Egy általános nyomtató milyen színtérben dolgozik? (2 points )\*

CMYK

Melyik kártékony szoftver álcázza magát legális programnak és hajtja végre a rosszindulatú kódot, amikor elindul? (2 points )\*

trójai faló

Linux jogosultsági szintek? (2 points )\*

tulajdonos, csoport, mindenki más

Hogyan írható le matematikai összefüggéssel Ohm-törvényne a legpraktikusabban? (2 points )\*

R=U/I

Hogyan tárolja az adatokat a RAM? (2 points )\*

Címezhető matrix rendszerben, kondenzátorok töltésével.

Melyik eszköz tölt be átjáró szerepkört, és teszi lehetővé az állomások számára, hogy távoli IP-hálózatokba küldhessenek adatokat? (2 points )\*

helyi forgalomirányító

Az 5G standardnak mely előírásoknak kell megfelelnie? (2 points )\*

Az adatsűrűségnek több tízezer felhasználónál is el kell érnie a több tíz megabit másodpercenkénti nagyságrendet.

Egy számítógépes berendezés javítása előtt, melyik lépést kell elvégezni az alábbiak közül? (2 points )\*

Kapcsoljuk ki a készüléket és áramtalanítsuk.

Mi az IoT? (2 points )\*

Internet of Things, dologok internete; hálózatba kötött intelligens eszközök

Mi a különbség az UDP és a TCP protokoll között? (2 points )\*

A TCP protokoll kapcsolatorientált, az UDP nem

A git commit parancs hatására milyen objektumok jönnek létre? (2 points )\*

tree, commit

A rendszergazda megváltoztatta egy IOS eszköz egyik interfészének IP-címét. Mi egyebet kell tennie, hogy a változtatások életbe lépjenek? (2 points )\*

Semmit nem kell tenni. IOS-t futtató eszköz esetén a konfiguráció változtatásai azonnal érvényre jutnak, amint egy helyesen beírt parancs után Enter-t nyomunk

Mit jelent a VR? (2 points )\*

virtuális valóság

Az alaplap melyik egységével van kapcsolatban a RAM? (2 points )\*

Északi híd

Monitorok fő kijelzőtípusai (2 points )\*

CRT, LCD, PDP, OLED

Ha GIT verziókezelőben rendszerben vissza szeretnénk állítani a munka könyvtárunkban is fájlokat, milyen resetet használjunk? (2 points )\*

Hard

Mi a közös minden projektben? (2 points )\*

Meghatározott célja és eredménye van

Melyik szervezet fejlesztette ki a hálózatoknál használt OSI referenciamodellt? (2 points )\*

ISO

Mi igaz az IOS állomásnév (hostname) beállítására? (2 points )\*

Nem tartalmazhat szóközt.

Melyik eszközt nem szabad UPS-re csatlakoztatni? (2 points )\*

nyomtató

Milyen mértékegységben határozzuk meg a monitorok felbontását? (2 points )\*

pixelszám

Mit csinál a git add --all parancs? (2 points )\*

Hozzáad minden filet a mappában a git repositoryhoz. (Ha inicializálva van a git.)

A Bitcoin elosztott főkönyvének blokkjai minden esetben tartalmazzák a (2 points )\*

timestamp-et

Amikor egy SATA eszközt szerelünk be, hány érintkezője van a SATA adatkábel csatlakozónak? (2 points )\*

7

A fizikai fenyegetések négy csoportja közül, melyeket tartoznak az elektromos veszélyek kategoriájába? (2 points )\*

feszültség tüskék, alacsony feszültségszint (feszültségesés), szűrés nélküli tápellátás(zaj), áramszünet

Melyik segédeszközt kell használni Windowsos környezetben a merevlemezen tárolt adatok helyfoglalásának optimalizálásához? (2 points )\*

Lemeztöredezettségmentesítő

Mi az a partíciós séma? (2 points )\*

Meghatározza, hogy egy háttértárolón, hogyan lehet kialakítani a tárolási egységeket

Kell-e biztonsági mentést készíteni rendszerfrissítés előtt az adatainkról? (2 points )\*

nem, de ajánlott, az adatvesztés elkerülése végett

Mit jelent az AR? (2 points )\*

kiterjesztett valóság

Mire használjuk a VMware Workstation-t? (2 points )\*

Virtualizáció megvalósítására

Mi a program? (2 points )\*

Összekapcsolódó projektek gyüjteménye, meghatározott sorrendben kell végrehajtani.

Mi a cache? (2 points )\*   
Átmeneti gyorsító tár

Melyik állítás helyes a hálózati protokollokra? (2 points )\*

Meghatározzák a forrás és cél közti üzenetváltás módjait.

Melyik üzenetkézbesítési lehetőséget használjuk, ha ugyanazt az üzenetet egyszerre minden eszköznek meg kell kapnia? (2 points )\*

üzenetszórás

Mire használjuk a git push-t? (2 points )\*

Arra, hogy a lokálisan commitolt változásainkat feltöltsük a githubra.

Mit jelent az SoC kifejezés? (2 points )\*

System on a chip, az egész rendszer gyártáskor egy tokozásban készül el

Milyen hosszú lehet egy WEP kulcs? (2 points )\*

64 bit, 128 bit

Egy kisvállalkozás egyetlen forgalomirányítón keresztül csatlakozik az internetszolgáltatóhoz. Melyik megoldás alkalmas az összeköttetés fenntartására, ha a forgalomirányító vagy az ISP-kapcsolat meghibásodik? (2 points )\*

Egy második forgalomirányító használata, amelyik egy másik ISP-hez csatlakozik.

Melyik óvintézkedést kell betartani amikor elektromos eszközökkel dolgozunk? Kerüljük a mágnesezett eszközök használatát.  
Viseljünk ESD védőfelszerelést a monitorok javításához nedves környezetben.

Milyen tényezőktől függ a projekt sikere? (2 points )\*

Hatókör, minőség, költség, idő, források.

Melyek a hatókör háromszög elemei? (2 points )\*

Gyors, olcsó, jó

Ideális voltmérő (2 points )\*

szakadásként viselkedik

Ideális árammérő (2 points )\*

rövidzárként viselkedik

Mit jelent a CMYK-ban a K? (2 points )\*

kulcsszín

Mi a felhőalapú szolgáltatások három fő csoportja? (2 points )\*

Szoftver, Platform, Infrastruktúra

Mi a klaszter? (2 points )\*

Fájlallokációs egység

Melyik AR applikáció? (2 points )\*

Pokémon GO

Melyik két interfészen vagy porton lehet végrehajtási időtúllépés beállításával növelni a biztonságot? (2 points )\*

konzol port, vty port

Rendszerhiba esetén melyik Microsoft alkalmazás a leghatékonyabb az adatok védelmére, ha azt rendszeresen futtatják? (2 points )\*

Biztonsági másolat